Перепрошивка роутера.
Все, что вы делаете, только на свой страх и риск!
Я предупредил Вас, что что-то может пойти не так и вы получите "кирпич"...

0. Устанавливаем драйвера (все стандартно, как и для других устройств Huawei, найдете сами)
1. Соединяем B618 через USB (папа-папа) с компьютером.
2. Метод  "Игла". Замыкаем BOOT и GND, удерживаем и подаем питание, отпускаем замкнутый контакт,
в Диспетчере Устройств появляется 1 порт.
3. Из папки load_usbloader_to_B618 (архив B616_boekomplekt) запускаем go.cmd ждем пока полностью 
загрузится загрузчик (масло маслянное) и появится 2 порта.
4. Из папки flash_via_balongflash запускаем go.cmd тем самым прошиваем прошивку (опять масо маслянное) 
которая находтится в этой папке, в данноми случае в боекомплекте находится прошивка B618_UPDATE_11.195.03.00.00.BIN 
Если хотите залить другую пршивку, то поместите в эту папку желаемую прошивку, предварительно удалив оттуда B618_UPDATE_11.195.03.00.00.BIN
4a. поддтвердите нажатием любой клавиши желание перепрошиться.
5. Перезагрузите роутер (не забудьте ethernet кабель подключить вместо USB)
Все. :)

С уважением unlochka.ru